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ANEXO I


FICHA TÉCNICA DE CARACTERÍSTICAS DE CONCENTRADOS DE MINERALES (INCLUYENDO CONCENTRADO DE ORO, ENTRE OTROS DE IGUALES CARACTERISTICAS) Y BARRAS DORÉ


[bookmark: _GoBack]Proporcionará al personal involucrado conforme a sus competencias en el carguío, empaque, transporte, almacenamiento y descarga de concentrado de minerales y barras doré, para una referencia rápida y accesible sobre las características del producto minero, los riesgos asociados y las medidas de seguridad necesarias para manejarlo de manera segura y eficiente.

Esto contribuirá a minimizar accidentes, optimizar el proceso y cumplir con las regulaciones vigentes. 

Esta ficha técnica deberá contener, como mínimo, los siguientes aspectos, de manera diferenciada y según las características del producto:

a) Identificación del Concentrado de Minerales:

· Nombre del proyecto / mina.
· Titular / Operador (Generador de la Carga).
· Registro Único de Contribuyentes (RUC) del Generador de la Carga. 
· Tipo de concentrado minerales:
· Mineral primario (cobre, oro, plata, plomo, zinc u otros).
· Mineral(es) secundario(s) o asociados, cuando corresponda.
· Otros (Describa cuáles).
· Código de identificación único/Lote.
· Proceso de obtención (geometalurgia).
· Fecha de muestreo.
· Laboratorio responsable de los ensayos, con acreditación (SAE) o reconocimiento conforme a los requisitos establecidos en el presente Instructivo.
· Fecha de elaboración y última actualización de la Ficha Técnica.
· Firmas de responsabilidad.

b) Propiedades Físicas:

· Estado físico (sólido granular, polvo, etc.).
· Tamaño de partícula (rango de distribución).
· Densidad real y/o densidad aparente, según corresponda, indicando las unidades de medida.
· Contenido de humedad (%), expresado en base húmeda, determinado mediante el método de ensayo aplicable.
· Contenido de humedad en base seca (%), cuando corresponda, indicando el método de ensayo utilizado o su cálculo a partir de la humedad en base húmeda.
· Límite de Humedad Transportable (TML), cuando corresponda, de conformidad con la clasificación del concentrado y los requisitos aplicables al transporte marítimo de cargas sólidas a granel susceptibles de licuefacción.
· Contenido de humedad (%) y Límite de Humedad Transportable (TML).
· Ángulo de reposo (grados).
· Higroscopicidad (tendencia a absorber humedad).
· Propiedades electrostáticas (potencial para generar electricidad estática).
· Comportamiento abrasivo (nivel de desgaste que puede causar).
· Otras propiedades físicas relevantes para las condiciones de carguío, almacenamiento, transporte y descarga del concentrado mineral.

c) Propiedades Químicas:

· Composición química elemental (porcentajes de cada elemento, por ensayo de concentrado de minerales y Plasma Acoplado Inductivamente ICP de elementos en laboratorios debidamente acreditados).
· Presencia de elementos peligrosos o tóxicos (especificar concentraciones).
· Elementos penalizables e impurezas (especificar concentraciones).
· pH del concentrado (si aplica).
· Propiedades de reactividad química (si aplica).

d) Información de Seguridad:

· Clasificación de peligrosidad según normativa nacional o internacional.
· Hoja de seguridad del material (MSDS) o equivalente.
· Instrucciones de primeros auxilios en caso de exposición al concentrado.
· Procedimientos de emergencia en caso de derrames, fugas o incendios.
· Medidas de prevención y control de emisiones de material particulado, exposición ocupacional y contaminación ambiental, de acuerdo con las características y riesgos del producto.

e) Condiciones de Transporte y Almacenamiento:

· Identificación del contenedor (indicar todas sus características).
· Especificaciones técnicas de los contenedores y embalajes, incluyendo capacidad de carga, resistencia, sistemas de cierre y condiciones de manipulación, cuando corresponda.
· Registro individual obligatorio de la serie y numeración de los Sellos de Seguridad Inviolables colocados en origen.
· Condiciones de temperatura y humedad óptimas para el transporte y almacenamiento, según las características del concentrado mineral y los riesgos identificados..
· Precauciones para prevenir derrames, fugas o dispersión de polvo.
· Instrucciones para la limpieza y desinfección de contenedores y equipos.
· Kit de seguridad y antiderrames.
· Planes de contingencia.

f) Responsabilidades:

· Identificación de laboratorios, resolución de acreditación y fechas de vigencia.
· Identificación de las partes responsables del manejo del concentrado de minerales (Generador de la Carga, subcontratistas/transportistas, destinatario final).
· Especificación de las obligaciones de cada parte en cuanto a la seguridad, el cumplimiento de regulaciones y la comunicación efectiva.

g) Consideraciones adicionales:

· La ficha técnica debe adaptarse a las características específicas del concentrado de minerales en cuestión, tomando en cuenta su composición química, estado físico y propiedades.
· Es importante mantener la ficha técnica actualizada periódicamente para reflejar cualquier cambio en las características del concentrado o en las regulaciones aplicables.
· La ficha técnica debe ser un documento de fácil acceso y comprensión para todo el personal involucrado conforme a sus competencias en el manejo del concentrado de minerales.



Ficha Técnica de características de las barras doré

a) Información de identificación y trazabilidad:

· Código, lote de barra o número de serie único de identificación de cada barra doré.
· Grabado indeleble mediante marcado por micropercusión o tecnología equivalente de alta profundidad y durabilidad que garantice trazabilidad e inalterabilidad.
· Origen / Operación.
· Proceso de obtención.
· Fecha de fundición.
· Laboratorio de ensayo.
· Identificación del Generador de la Carga y de la operación minera de procedencia.
· Contenedores y sellos de seguridad inviolables (Art. 21.1 lit. b y c): Tipo de caja/contenedor de alta resistencia, número(s) de sello(s) de seguridad numerados y registrados.

b) Especificaciones físicas:

· Masa individual de cada barra doré, expresada en gramos o kilogramos, según corresponda.
· Peso bruto total (Verificado y registrado previo al empaquetado).
· Forma y dimensiones.
· Apariencia superficial.
· Marcas de punzonado y grabado obligatorio: Número de serie único, peso bruto y sello/marca de la mina.
· Cantidad total de barras doré por lote, embalaje o unidad de transporte.

c) Composición química y leyes:
· Metales preciosos (contenido principal): fineza, porcentaje contenido fino (oz troy).
· Impurezas y metales base: elementos, concentración, impacto/estado.
· Identificación del método de ensayo, laboratorio responsable y fecha del análisis.
· Contenido declarado de otros metales de interés económico, cuando corresponda.

d) Notas logísticas y comerciales:

· Clasificación para refinación. 
· Identificación del destino declarado y de las condiciones generales de entrega y recepción, conforme a la documentación correspondiente.
· Condiciones técnicas de embalaje, almacenamiento y manipulación requeridas para preservar la integridad de las barras doré.
· Información complementaria sobre residuos de escoria u otras características relevantes para la refinación, cuando corresponda.
e) Consideraciones adicionales:
· La Ficha Técnica debe adaptarse a las características específicas de cada producto minero (concentrado de minerales, concentrado de oro, productos similares y/o barras doré).   
· La Ficha Técnica debe ser conservada por el Generador de la Carga y estar disponible de manera rápida e inmediata para las inspecciones de control y auditoría de la Autoridad Competente o de la fuerza pública habilitada.   Mantenimiento y actualización periódica del documento reflejando cualquier cambio técnico o normativo.   
· La Ficha Técnica y los registros de peso y ley deben acompañar al lote en todo momento como respaldo físico y digital de la cadena de custodia desde el punto de origen hasta su destinatario final.   
· Para las barras doré, se mantendrá estricta confidencialidad de rutas, horarios y planes de custodia armada frente a terceros por razones de seguridad física; sin embargo, esta reserva es totalmente inoponible ante el Ministerio Sectorial y entes de control estatal, quienes contarán con acceso y monitoreo en tiempo real del peso, ley, serie y trazabilidad del producto.   
· Cualquier discrepancia en el peso registrado, daño en el grabado indeleble o rotura/manipulación no autorizada de los sellos de seguridad inviolables, salvo que se encuentre debidamente respaldada por el Acta o Informe de Inspección emitido por la Autoridad Competente (SENAE, ARCOM, MAE o Fuerza Pública) conforme al Artículo 22.1 del Instructivo, obligará a la suspensión inmediata del despacho o transporte y a la activación de los protocolos de contingencia de la Autoridad Competente.   
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